HWT-1402S21MT9W-E
All in One Hydr.3ph +9kW EH (2Z)
Toshiba

TECHNISCHE DATEN
Kompatibel mit Außengerät
14

2-Zonen Betrieb
verfügbar

Energie Effizienzklasse
A+

ETA WH
(η WH)
130 %

COP bei Luft 7°C
(EN16147)
3.12

Benötigte Heizzeit
01h05 Hrs

Vmax @40°C
220 l

Max. Vorlauftemperatur
(+ E-Heizstab)
H
65 °C

Max. Temperatur Anti-Legionellen-Progr.*
70 °C

Vorlauftemperatur Kühlen C
7/25 °C

Tank
(Wasservolumen)
210 l

Tank
(Material)
Emailiert

Tank
(Max. Wasserdruck)
6 bar

Ausdehnungsgefäß Volumen
10 l

Schallleistungspegel
42 dB(A)

Schalldruckpegel
31 dB(A)

Abmessungen
(HxBxT)
1700 x 600 x 670 mm

Gewicht
157 Kg

Leistung E-Heizstab
9 kW

Betriebsspannung E-Heizstab
380/415-3-50 V-ph-Hz

Max. Betriebsstrom
3x13 A

Empfohlene Absicherung
3x16 A

Detaillierte, weiterführende kombinationsspezifische Daten entnehmen Sie bitte bei Bedarf unseren Datenbüchern oder unserer Website unter:
www.ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

Angaben zu nominaler Heizleistung und Leistungszahl COP gemäß EN14511
Schalldruckpegel nach JIS B8616 
Nennbedingungen Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, 35°C Vorlauftemperatur bei DeltaT=5°C
Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, 7°C Vorlauftemperatur bei DeltaT=5°C
Die max. Heizleistungen sind Spitzenwerte im max. Verdichter Betriebsbereich 
 gem. EN 14511. 

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

* Es wird dringend empfohlen, den E-Heizstab bei Installation anzuschließen, um u.a. das Anti-Legionellen Programm aktivieren zu können.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
HWS-AMSU51-E
Estia Kabelfernbedienung

HWS-IFAIP01U-E
0-10V Schnittstelle ESTIA

HWS-IWF0010UP-E
WiFi-Modul ESTIA

BMS-IFMB0UEW-E
Modbus-Modul für Estia Serie 1 R32

BMS-IFKX0UEW-E
KNX-Modul für Estia Serie 1 R32

BP-THERM-1
Estia Energy Monitoring Modul

HWS-CPR01W-E
Optionale Zirkulationsleitung AIO

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 07.09.2024 23:00:44