RAS-M13U2DVG-E
Kanalgerät Multi 3,7/4,4 kW  R410A/R32
Fabr. Toshiba

GERÄT
Das mit nur 210 mm extrem flache
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech ist
schall und wärmedämmend ausgekleidet.
Geräteaufhängung durch vier
Montagelaschen ermöglichen eine
schnelle Montage des Gerätes an der
Decke. Alle Gerätekomponenten sind
leicht zugänglich. Vorgestanzte Öffnung
für optionalen Frischluftanschluss.
Luftansaug standardmäßig von hinten
oder optional von unten. Das Gerät für
MultisplitAnwendungen ist ab
Werk mit einer Kondensatpumpe
ausgestattet. InfrarotempfängerKit ist
standardmäßig im Lieferumfang
enthalten.

VERDAMPFER / VERFLÜSSIGER
Der für Kältemittel R 32 / R 410A
geeignete Hochleistungswärmeaustauscher
garantiert durch seine kompakte Bauart
einen sehr geringen Kältemittelinhalt.
Über speziell beschichtete
Aluminiumlamellen werden
Schmutzpartikel am Wärmeaustauscher
über das anfallende Kondensat leichter
abgewaschen, hierdurch wird eine hohe
Energieeffizienz gewährleistet.

VENTILATOR
Direkt angetriebener, schwingungsarm
gelagerter, statisch und dynamisch
gewuchteter, 5stufiger Gleichstrom
Radialventilator sorgt für hohe
Luftleistung bei gleichzeitiger
Reduzierung der Schallemission. Die
externe statische Pressung des Gerätes
kann in vier Stufen den baulichen
Gegebenheiten angepasst werden.

TROCKNUNGSFUNKTION
Die intelligente Trocknungsfunktion
sorgt nach jedem KühlBetriebszyklus
für mind.        10 Minuten dafür, dass
der Ventilator für max. 30 Minuten
nachläuft, um den Wärmetauscher zu
trocknen.

STEUERUNG
Regelung von Raumtemperatur,
Betriebszeiten, Betriebsmodus und
Ventilatordrehzahl über LCD
Infrarotfernbedienung, zusätzlich
manuell schaltbar, Testbetrieb und
kontinuierlicher Dauerbetrieb mit
festem Sollwert.

MIKROPROZESSOR
Der integrierte Mikroprozessor steuert
Kühl, Heiz, und VentilatorFunktion
nach Bedarf. Last und
temperaturdifferenzabhängige
Anforderung der Drehzahl des
Verdichters       im Außengerät,
automatische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall durch Taste
programmierbar, Störungsindikator durch
Autodiagnosefunktion, Testbetrieb.

INFRAROT FERNBEDIENUNG
Infrarotfernbedienung mit einem klaren,
übersichtlichen Design und LCD Anzeige,
Einstellung des Sollwertes für
Raumtemperatur: min. 18°C Kühlen  max.
28°C Heizen, 5 wählbare
Ventilatorstufen plus
Automatikfunktion, Betriebsmodus:
Automatik, Heizen, Kühlen, Entfeuchten
oder nur Ventilation,
Tagestimerfunktion. Zusätzlich
Funktionen wie QuietMode, Comfort
SleepMode, One TouchMode, EcoMode
und HiPowerModus runden die
vielfältigen Funktionen der
Fernbedienung ab. Eine Wandhalterung
für die Fernbedienung ist im
Lieferumfang enthalten. Optional ist
eine Kabelfernbedienung verfügbar.

TECHNISCHE DATEN
Luftvolumenstrom max. C
610-169 m3/h - l/s

Luftvolumenstrom max. H
610-169 m3/h - l/s

Schalldruckpegel
(h)
H
37/27 dB(A)

Abmessungen
(H x B x T)
210 x 700 x 450 mm

Gewicht
16 kg

Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø
6.35 mm

Bördelanschlüsse - Gasleitung ø
9.52 mm

Nennkühlleistung im Multi-Betrieb
3.7 kW

Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb)
C
Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter: https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/

P-Design im Multi-Betrieb C
Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/

Nennheizleistung im Multi-Betrieb
5 kW

Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb)
H
Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter: https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/

P-Design im Multi-Betrieb H
Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/

Schalldruckpegel
(h/n)
C
(Multi)
37/27 dB(A)

Schallleistungspegel
(h/n)
C
(Multi)
52/42 dB(A)

Schalldruckpegel
(h/n)
H
(Multi)
37/27 dB(A)

Schallleistungspegel
(h/n)
H
(Multi)
52/42 dB(A)

LEISTUNGSZIFFERN GEMÄSS RICHTLINIE 
EUROPÄISCHE KOMMISSION
2003/31/EC BZW. EN 14825 ERPLOT 10
Detaillierte, weitere kombinationsspezifischen Daten entnehmen Sie bitte bei Bedarf aus unserer Website
unter:
www.ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK
Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C
Schalldruckpegel nach JIS B8616

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. 
Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
RNBCRKM13GDVE
Filter M07-13 für Multi Kanal

RB-RWS21-E
Kabel-FB Multi-Kanal u. Kassette

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 07.09.2024 23:00:57