RBM-BY105FE
Y-Abzweig SHRMa 18-40 kW
Fabr. Toshiba

Die zur Rohrmontage benötigten Verteiler bzw. Reduzierstücke sind für eine Leistung von 18 KW bis 37 kW geeignet und wurden in Computersimulationen strömungsgünstig ausgearbeitet. Hierdurch wird der Druckverlust auf ein Minimum reduziert. Durch die spezielle Formgebung ist die Ölrückführung gewährleistet. Die Y-Verteiler werden zur Verhinderung von Kondensatbildung mit einer Isolierung ausgeliefert. Der Lieferumfang beinhaltet einen Y- Verteiler für die Flüssigkeitsleitung, einen Y- Verteiler für die Heißgasleitung und einen Y-Verteiler für die Saugleitung, sowie Reduzierstücke zur Anpassung der Rohranschlüsse des Verteilers an die Dimension der Kältemittelleitungen

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

Generiert am: 15.09.2024 23:00:15