RAS-16PKVPG-E-WIFI
SDaiseikai 9 IG 4,5/4,5kW R32+RB-N10xS-G
Fabr. Toshiba

GERÄT
Innengerät für 1:1-Anwendungen mit folgenden Funktionen Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilation und Raumluftaufbereitung. Das elegante, zeitlose Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff ist mit der Frontblende in Holzstruktur optisch sehr ansprechend und folgt dem derzeitigen Livestyle-Trend. Über den Betriebsstatus des Systems informiert eine dezente Anzeige auf dem Frontpaneel. Geräteaufhängung durch Montageträgerplatte an der Wand. Die Leitungsanschlüsse erfolgen variabel nach hinten, seitlich oder nach unten. Leise laufendes Hochleistungstangentialgebläse, Kunststoff-Kondensatwanne mit gedämmten Ablaufschlauch, wahlweise links oder rechts anschließbar. Frontpaneel weiß mit glatter Oberfläche.

VERDAMPFER / VERFLÜSSIGER
Der für Kältemittel R 32 optimierte L-förmige Hochleistungswärmeaustauscher garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt. Über speziell beschichtete Aluminiumlamellen werden Schmutzpartikel am Wärmeaustauscher über das anfallende Kondensat leichter abgewaschen, hierdurch wird eine hohe Energieeffizienz gewährleistet.

VENTILATOR
Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, mehrstufiger Wechselstromventilatormotor mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgt für hohe Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

FILTERSYSTEM
Plasmafilter, aktive, elektrostatische Luftbehandlung sorgt für ein angenehmes Raumklima. 
Der waschbare Luftfilter hält Grobstaub vom Wärmetauscher fern und erhöht die Raumluftqualität.
Leicht zu reinigender Kunststoffstaubfilter (Grobfilter)
Zyklische Filteranzeige
Alle 1.000 Betriebsstunden wird der Betreiber auf die notwendige Reinigung des Filtersystems hingewiesen.

TROCKNUNGSFUNKTION
Die intelligente Trocknungsfunktion sorgt nach jedem Kühl-Betriebszyklus für mind. 10 Minuten dafür, dass der Ventilator für max. 30 Minuten nachläuft, um den Wärmeaustauscher zu trocknen. 

STEUERUNG
Regelung von Raumtemperatur, Betriebszeiten, Betriebsmodus und Ventilatordrehzahl über LCD-Infrarotfernbedienung, zusätzlich manuell schaltbar, Testbetrieb und kontinuierlicher Dauerbetrieb mit festem Sollwert. Auto-Swing der Luftleitlamelle im Heiz- bzw. Kühlbetrieb.

WIFI
WiFi-Modul in kompakter Bauweise zur Steuerung eines Innengerätes mittels Internet-Browser, Tablet oder Smartphone über eine kostenlose App. Zur Einbindung in ein bauseitiges WLAN-Netzwerk. Die Spannungsversorgung des Moduls erfolgt über die Platine am Innengerät. Folgende Funktionen können abgerufen werden:
Raum- und Außentemperatur, Einstellung des Sollwertes für Raumtemperatur: min. 17°C Kühlen - max. 30°C Heizen, 5 wählbare Ventilatorstufen plus Automatikbetrieb und Quiet-Modus. Betriebsmodi: Automatik, Heizen, Kühlen, Entfeuchten oder nur Ventilation, Timerprogramm, Luftleit-Lamellensteuerung  im  Swingmodus. Hi-Power-Modus  für  eine  schnelle  Änderung  der Raumtemperatur. Eco-Modus für einen energiesparenden Betrieb. Silent-Modus zur Reduzierung des Geräuschpegels am Außengerät.

MICROPROZESSOR
Der integrierte Mikroprozessor steuert Kühl-, Heiz-, und Ventilator-Funktion nach Bedarf. Last- und temperaturdifferenzabhängige Anforderung der Drehzahl des Verdichters im Außengerät, automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall durch Taste programmierbar, Störungsindikator durch Autodiagnosefunktion, Testbetrieb.

INFRAROT FERNBEDIENUNG
Infrarotfernbedienung mit einem klaren, übersichtlichen Design und LCD Anzeige, Einstellung des Sollwertes für Raumtemperatur: min. 17°C Kühlen - max. 30°C Heizen, 5 wählbare Ventilatorstufen plus Automatikfunktion, Betriebsmodus: Automatik, Heizen, Kühlen, Entfeuchten oder nur Ventilation und Luftbehandlungsmodus. Wochentimerfunktion mit 4 Schaltzeiten pro Tag, Steuerung der Luftleitlamellen in Vertikal- und Horizontalstellung über die Taste „Fix“ in unterschiedlichen vorgegebenen Positionen oder „Swing“ für kontinuierliche Auf- und Ab-Bewegung bzw. vertikalen Schwenkbetrieb der Luftleitlamellen. Zusätzlich Funktionen wie Silent-Mode für das Außengerät, Comfort-Sleep-Mode, One Touch-Mode, Eco-Mode, Hi-Power-Modus, Power Select-Modus, Fire-Place-Modus und ein Auskühlschutz 5-13°C runden die vielfältigen Funktionen der Fernbedienung ab. Eine Wandhalterung für die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN
Luftvolumenstrom max. C
730-203 m3/h - l/s

Schalldruckpegel
(h/Quiet-Mode)
C
45/22 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
C
60 dB(A)

Luftvolumenstrom max. H
740-206 m3/h - l/s

Schalldruckpegel
(h/Quiet-Mode)
H
46/22 dB(A)

Schalldruckpegel
(h)
H
46 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
H
61 dB(A)

Abmessungen
(H x B x T)
293 x 851 x 270 mm

Gewicht
14 kg

Betriebsspannung
220-240/1/50 V-Ph-Hz

Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø
6.35 mm

Bördelanschlüsse - Gasleitung ø
12.7 mm

Nennkühlleistung im Multi-Betrieb
4.5 kW

Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb)
C
Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter: https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/

P-Design im Multi-Betrieb C
Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/

Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb)
H
Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Website unter: https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/

P-Design im Multi-Betrieb H
Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/

LEISTUNGSZIFFERN GEMÄSS RICHTLINIE 
EUROPÄISCHE KOMMISSION
2003/31/EC BZW. EN 14825 ERPLOT 10
Detaillierte, weitere kombinationsspezifischen Daten entnehmen Sie bitte bei Bedarf aus unserer Website
unter:
www.ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK
Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C
Schalldruckpegel nach JIS B8616

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. 
Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
INKNXUNI001I000
KNX über universelle IR-Schnittstelle

TCB-PX100PE
Gehäuse für Fensterkontaktplatine

TCB-IFCB5-PE
Fensterkontaktplatine

TCB-SSRL011UUP-E
Adapter RAS auf TCC/TU2C-Link

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 07.09.2024 23:01:05