HWS-1501CSHM3-E
Brauchwasserspeicher 150L

Der kompakte, druckfeste Warmwasserspeicher aus rostfreiem Edelstahl ist speziell entwickelt und optimiert für den Einsatz mit der ESTIA Luft/Wasser Wärmepumpe. Die Isolierung ist gefertigt aus 50 mm starkem, nicht brennbarem, FCKW/H-FCKW freiem, geschäumten Polyurethan mit Ozonabbaupotential ODP=0. Die Brauchwassererwärmung findet über eine Heizspirale aus rostfreiem Edelstahl statt, die zur Steigerung der nutzbaren Wassermenge im unteren Bereich des Speichers angebracht ist. Zusätzlich ist ein 2,75 kW Elektroheizregister mit Überhitzungsschutz integriert, dass bei Bedarf über die Steuerung im Hydronikmodul aktiviert wird. Geregelt wird die Brauchwassertemperatur über einen vorinstallierten Temperatursensor der über eine Steuerleitung mit dem Hydronikmodul verbunden wird.

Lieferumfang

-Warmwasserspeicher mit eingebautem elektrischen Zylinderheizelement 
-Sicherheitsvorrichtung mit Druckbegrenzungsventil, Ruckschlagventil und Absperrventil
-Kompressionsmuttern und Schneidringe.
-Schraubenschlüssel für Zylinderheizelement.

TECHNISCHE DATEN
Wasservolumen
150 Liter

Maximale Wassertemperatur
75 °C

Elektrische Zusatzheizung
2.7 kW

Betriebsspannung
220 / 230 -1-50 V-Ph-Hz

Höhe
1090 mm

Durchmesser
550 Ø mm

Material
Edelstahl

Gewicht
31 kg

Detaillierte, weiterführende kombinationsspezifische Daten entnehmen Sie bitte bei Bedarf unseren Datenbüchern oder unserer Website unter:
www.ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

Angaben zu nominaler Heizleistung und Leistungszahl COP gemäß EN14511
Schalldruckpegel nach JIS B8616 
Nennbedingungen Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, 35°C Vorlauftemperatur bei DeltaT=5°C
Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, 7°C Vorlauftemperatur bei DeltaT=5°C
Die max. Heizleistungen sind Spitzenwerte im max. Verdichter Betriebsbereich 
 gem. EN 14511. 

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

* Es wird dringend empfohlen, den E-Heizstab bei Installation anzuschließen, um u.a. das Anti-Legionellen Programm aktivieren zu können.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

Generiert am: 07.09.2024 23:00:44