RAS-B24G3KVSGB-E
Shorai EDGE BLACK Wandgerät 7,0/8,0 kW
Fabr. Toshiba

Das Innengerät ist sowohl als Mono- als auch als Multi-Innengerät verwendbar. (Ausnahme Größe 05, nur als Multi verfügbar).

Innengerät mit den Funktionen Kühlen, Heizen, Automatikmodus, Entfeuchten und Ventilation. Das Gehäuse im Edge Design mit matter Oberfläche aus hochwertigem schlagfestem Kunststoff, als Black Edition in schwarzem Farbton, ist optisch sehr ansprechend. Dezente, dimmbare Betriebsanzeige an der Unterseite des Gerätes. Geräteaufhängung durch Montageträgerplatte an der Wand. Die Leitungsanschlüsse erfolgen variabel nach hinten, seitlich oder nach unten. Leise laufendes Hochleistungstangentialgebläse, Kunststoff-Kondensat Wanne mit gedämmten Ablaufschlauch, wahlweise links oder rechts anschließbar. Die Kondensat Wanne lässt sich für Wartungszwecke oder zur Reinigung leicht entnehmen.

VERDAMPFER / VERFLÜSSIGER
Der für Kältemittel R 32 optimierte L-förmige Hochleistungswärmeaustauscher garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt. Über speziell beschichtete Aluminiumlamellen werden Schmutzpartikel am Wärmeaustauscher über das anfallende Kondensat leichter abgewaschen, hierdurch wird eine hohe Energieeffizienz gewährleistet.

VENTILATOR
Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, mehrstufiger Wechselstromventilatormotor mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgt für hohe Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

FILTERSYSTEM
Der waschbare Luftfilter hält Grobstaub vom Wärmetauscher fern und erhöht die Raumluftqualität. Leicht zu reinigender Kunststoffstaubfilter (Grobfilter). Zyklische Filteranzeige,
alle 1.000 Betriebsstunden wird der Betreiber auf die notwendige Reinigung des Filtersystems hingewiesen. Zusätzlich ist ein ULTRA Pure Filter enthalten, der Rauch, flüchtige organische Stoffe und schlechte Gerüche absorbiert.

TROCKNUNGSFUNKTION
Die intelligente Trocknungsfunktion sorgt nach jedem Kühl-Betriebszyklus für mind. 10 Minuten dafür, dass der Ventilator für max. 30 Minuten nachläuft, um den Wärmeaustauscher zu trocknen. 

STEUERUNG
Regelung von Raumtemperatur, Betriebszeiten, Betriebsmodus und Ventilatordrehzahl über LCD-Infrarotfernbedienung, zusätzlich manuell schaltbar, Testbetrieb und kontinuierlicher Dauerbetrieb mit festem Sollwert. Auto-Swing der Luftleitlamelle im Heiz- bzw. Kühlbetrieb.

MICROPROZESSOR
Der integrierte Mikroprozessor steuert Kühl-, Heiz-, und Ventilator-Funktion nach Bedarf. Last- und temperaturdifferenzabhängige Anforderung der Drehzahl des Verdichters im Außengerät; automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall durch Taste programmierbar, Störungsindikator durch Autodiagnosefunktion, Testbetrieb.

INFRAROT FERNBEDIENUNG
Infrarotfernbedienung mit einem klaren übersichtlichen Design und LCD Anzeige mit hintergrundbeleuchten Display, Einstellung des Sollwertes für Raumtemperatur: min. 17°C Kühlen - max. 30°C Heizen, 5 wählbare Ventilatorstufen plus Automatik, Quiet-Modus plus Automatikfunktion, Betriebsmodus: Automatik, Heizen, Kühlen, Entfeuchten, Ventilation, Wochenzeitschaltuhr mit 4 verschiedenen Einstellungen pro Tag und 7 verschiedenen Programmen pro Woche, Steuerung der Luftleitlamellen über die Taste „Fix“ in unterschiedlichen vorgegebenen Positionen oder „Swing“ für kontinuierliche Auf- und Ab-Bewegung der Luftleitlamellen. Zusätzliche Funktionen wie HADA Care Flow mit speziell geformter Luftleitlamelle zur Vermeidung von Zugerscheinungen, Quiet-Mode, One Touch-Mode, Eco-Mode, Hi-Power-Modus, „Fireplace“ Modus der Strahlungswärme simuliert, Frostschutz 8° Funktion, Funktionstaste zur Geräuschreduzierung des Außengerätes, Manuelle Abtaufunktion für extreme Bedingungen runden die vielfältigen Funktionen der Fernbedienung ab. Eine Wandhalterung für die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Die Fernbedienung lässt sich auch als kabelgebundene Lösung einsetzen.

WiFi Modul (optional)
Installation im Gerätegehäuse.
5 Betriebsmodi, Automatik, Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilation werde in unterschiedlichen Hintergrundfarben angezeigt.  
Der vollständige Funktionsumfang, wie Wochenzeitschaltuhr, 8°C Funktion, Eco Modus, Quiet Modus Innengerät, Geräuschreduzierung Außengerät, „Fireplace“ Modus, Betriebsmodus, Auswahl, Ventilatorsteuerung und Temperaturanzeige ist verfügbar.

TECHNISCHE DATEN
Luftvolumenstrom max. C
1122-311 m3/h - l/s

Schalldruckpegel
(h/Quiet-Mode)
C
47/28 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
C
60 dB(A)

Luftvolumenstrom max. H
1140-316 m3/h - l/s

Schalldruckpegel
(h/Quiet-Mode)
H
48/27 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
H
61 dB(A)

Abmessungen
(H x B x T)
320 x 1053 x 245 mm

Gewicht
14 kg

Betriebsspannung
220-240/1/50 V-Ph-Hz

Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø
6.35 mm

Bördelanschlüsse - Gasleitung ø
12.7 mm

Nennkühlleistung im Multi-Betrieb
7.1 kW

Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb)
C
Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/

P-Design im Multi-Betrieb C
Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/

Nennheizleistung im Multi-Betrieb
8.1 kW

Zusatzinfo zu Leistungsangaben
(im Multi-Betrieb)
H
Die kombinationsspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/

P-Design im Multi-Betrieb H
Individuelle Systemwerte auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/

Schalldruckpegel
(h/n)
C
(Multi)
47/28 dB(A)

Schallleistungspegel
(h/n)
C
(Multi)
60/41 dB(A)

Schalldruckpegel
(h/n)
H
(Multi)
47/28 dB(A)

Schallleistungspegel
(h/n)
H
(Multi)
47/28 dB(A)

LEISTUNGSZIFFERN GEMÄSS RICHTLINIE 
EUROPÄISCHE KOMMISSION
2003/31/EC BZW. EN 14825 ERPLOT 10
Detaillierte, weitere kombinationsspezifischen Daten entnehmen Sie bitte bei Bedarf aus unserer Website
unter:
www.ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK
Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C
Schalldruckpegel nach JIS B8616

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. 
Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
RB-RXS33-E
IR-FB Wochentimer 1:1+Multi Wandinst.

INKNXUNI001I000
KNX über universelle IR-Schnittstelle

TCB-PX100PE
Gehäuse für Fensterkontaktplatine

TCB-IFCB5-PE
Fensterkontaktplatine

TCB-SSRL011UUP-E
Adapter RAS auf TCC/TU2C-Link

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 07.09.2024 23:01:20