MMW-UP0271LQ-E

# VRF Warmwassermodul 8,0 kW

Fabr. Toshiba

**TECHNISCHE DATEN**

Nennheizleistung

8 kW

Leistungscode

2.5

Stromversorgung

230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) – Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz

Betriebsstrom

0.08 A

Leistungsaufnahme

0.014 kW

Gehäusefarbe

Feuerverzinktes Stahlblech

Höhe

580 mm

Breite

467 mm

Tiefe

250 mm

Gerätegewicht

17.8 kg

Wärmeaustauscher

Plattenwärmeaustauscher

Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial

Polyäthylen / Polyurethan-Schaum

Schalldruckpegel

(hoch/mittel/niedrig)

25 dB(A)

Regler

Fernbedienung als Zubehör erhältlich

Sauggasleitung

(Anschluss-Ø)

5/8 (15,9) inch (mm)

Flüssigkeitsleitung

(Anschluss-Ø)

3/8 (9,5) inch (mm)

Ablaufanschluss, Nenn-Ø

(Polyvinylrohr)

R1 mm

Anschlussleitung Wassereintritt

R1 - 1/4

Anschlussleitung Wasseraustritt

R1 - 1/4

Maximale Wasseraustrittstemperatur

45 °C

Minimale Wassereintrittstemperatur

15 °C

Wasserdurchfluß Minimum

1170 m³/h

Wasserdurchfluß Minimum

19.5 l/min

Wasserdurchfluß Standard

1374 m³/h

Wasserdurchfluß Standard

22.9 l/min

Für alle Anlagen sind die Grundsatzanforderungen des WHG (Wasserhaushaltgesetz) und der VAwS (Anlagenverordnung) zu erfüllen. Austretende Stoffe müssen zurückgehalten werden (Auffangwanne). Damit verbunden ist eine Hinweispflicht, die vom Anlagenbauer erbracht werden muss. Wir empfehlen zum Wasserschutz den Aufbau von Öl -Auffangwannen.

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten.

Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

NENNBEDINGUNGEN KÜHLEN: AUßENTEMPERATUR 35°C TK,

RAUMTEMPERATUR 27°C TK / 19°C FK

HEIZEN: AUßENTEMPERATUR 7°C TK / 6°C FK, RAUMTEMPERATUR 20°C

SCHALLDRUCKPEGEL NACH JIS B8616

TEILLASTBEREICH KÜHLEN BASIERT AUF: 27°C TK INNEN / 35°C TK AUßEN

TEILLASTBEREICH HEIZEN BASIERT AUF: 20°C TK INNEN / 7°C TK AußEN

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

**ZUBEHÖR (OPTIONAL)**

RBC-AMTU31-E

Std. Kabelfernbedienung

RBC-ASCU11-E

Hotel Kabelfernbedienung

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 17.10.2024 21:12:38