MMW-UP0561LQ-E
VRF Warmwassermodul 16 kW
Fabr. Toshiba

TECHNISCHE DATEN
Nennheizleistung
16 kW

Leistungscode
5

Stromversorgung
230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) – Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz

Betriebsstrom
0.08 A

Leistungsaufnahme
0.014 kW

Gehäusefarbe
Feuerverzinktes Stahlblech

Höhe
580 mm

Breite
467 mm

Tiefe
250 mm

Gerätegewicht
20.3 kg

Wärmeaustauscher
Plattenwärmeaustauscher

Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial
Polyäthylen / Polyurethan-Schaum

Schalldruckpegel
(hoch/mittel/niedrig)
27 dB(A)

Regler
Fernbedienung als Zubehör erhältlich

Sauggasleitung
(Anschluss-Ø)
5/8 (15,9) inch (mm)

Flüssigkeitsleitung
(Anschluss-Ø)
3/8 (9,5) inch (mm)

Ablaufanschluss, Nenn-Ø
(Polyvinylrohr)
R1 mm

Anschlussleitung Wassereintritt
R1 - 1/4

Anschlussleitung Wasseraustritt
R1 - 1/4

Maximale Wasseraustrittstemperatur
45 °C

Minimale Wassereintrittstemperatur
15 °C

Wasserdurchfluß Minimum
2334 m³/h

Wasserdurchfluß Minimum
38.9 l/min

Wasserdurchfluß Standard
2748 m³/h

Wasserdurchfluß Standard
45.8 l/min

Für alle Anlagen sind die Grundsatzanforderungen des WHG (Wasserhaushaltgesetz) und der VAwS (Anlagenverordnung) zu erfüllen. Austretende Stoffe müssen zurückgehalten werden (Auffangwanne). Damit verbunden ist eine Hinweispflicht, die vom Anlagenbauer erbracht werden muss. Wir empfehlen zum Wasserschutz den Aufbau von Öl -Auffangwannen.
Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. 
Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.
NENNBEDINGUNGEN KÜHLEN: AUßENTEMPERATUR 35°C TK,
RAUMTEMPERATUR 27°C TK / 19°C FK
HEIZEN: AUßENTEMPERATUR 7°C TK / 6°C FK, RAUMTEMPERATUR 20°C
SCHALLDRUCKPEGEL NACH JIS B8616
TEILLASTBEREICH KÜHLEN BASIERT AUF: 27°C TK INNEN / 35°C TK AUßEN
TEILLASTBEREICH HEIZEN BASIERT AUF: 20°C TK INNEN / 7°C TK AußEN

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
RBC-AMTU31-E
Std. Kabelfernbedienung

RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 07.09.2024 23:11:29